Einerkomplement und Zweierkomplement sind Arten, wie mann schnell mit binaeren Zahlen rechnen kann

180-Grad-Scan: schnell, einfach und LR

360-Grad-Scan:

Image Flipping muss gemacht werden, da nur halbes Sample durch Kamera abgebildet werden kann.

Grosse Samples koennen in mehreren Schritten aufgenommen werden > Stitching

HR, da beide 'Seiten' des Samples einzeln komplett abgebildet werden und Kamera immer nur die Haelfte des Samples sieht.

blmount x02da e11126 > passwort ist der nachname des scheffs, ohne kinkerlitzchen

prj2sin und konsorten sind in /afs/psi.ch/project/sls/X02DA/Software/bin_i386/

mit 'prj2sin /afs/psi.ch/user/h/haberthuer/slsbl/x02da/e11126/Data2/_conca/R108C60_22_20x_D_conc/tif/R108C60_22_20x_D_conc####.tif -g 0 -f 1501,0,0,0,0 -r 0,0,0,0 -d -j 255 -o /afs/psi.ch/user/h/haberthuer/slsbl/x02da/e11126/Data2/_conca/R108C60_22_20x_D_conc/sino' koennen die sinogramme hergestellt werden, mit MATLAB geladen werden und anschliessend als tiff geschrieben werden, ist schneller als h_GenerateSinograms.m

-g 0 macht keine korrektur

-f 1501,0,0,0,0 = total tiffs, interflats, etc..

-d = mach directories

-j 255 = nur jedes 255 sinogramm erstellen

-r 0,0,0,0 = ROI auf TOMCAT anpassen, per default werden sonst 24 sinogramme abgeschnitten